Specyfikacja zamówienia:

Mechanika sceniczna i okotarowanie – wymagania minimalne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **PRZEDMIOT** | **Ilość** |
| **1.** | Paludament kurtyny: uszyty z pluszu IFR 370g/m2 Poliester 100% , szerokość rolki min. 140cm.Rozmiar paludamentu:1664cm x wys. 140cm , drapowanie 60%, Wykonanie: góra dostosowana do podwieszenia pod element konstrukcyjny dachu , dół obszyty overlockiem.Wymagany certyfikat trudnopalności , higieniczny | 1szt |
| **2.** | Kurtyna główna: dwudzielna, uszyta z pluszu IFR 370 g/m2 Poliester 100%, szerokość rolki min 140cm. Rozmiar kurtyny: 1664cm x 620cm, drapowanie 60%, Wykonanie: górna krawędź ze wzmocnieniem w postaci wszytego pasa parcianego z metalowymi oczkami, boki obszyte, dół z zakładką około 10cm.Wymagany certyfikat trudnopalności , higieniczny | 1szt |
| **3.** | Szyna kurtynowa elektryczna:Kolor : czarnyWymiar szyny : nie większa niż szer. 40mm x wys. 35mmPrędkość rozsuwu : kurtynowo minimum 14m/30sekMożliwość obciążenia silnika dla szyny o długości 16m – min.130kgSterowanie : radiowe bezprzewodoweGłośność pracy silnika : max 50dB | 1szt  |
| **4.** | Horyzont: dwudzielny, uszyty z pluszu IFR 370 g/m2 Poliester 100%, szerokość rolki min 140cm. Rozmiar horyzontu:1400cm x 460cm, drapowanie 50%, Wykonanie: górna krawędź ze wzmocnieniem w postaci wszytego pasa parcianego z metalowymi oczkami, boki obszyte, dół z zakładką około 10cm.Wymagany certyfikat trudnopalności , higieniczny | 1szt |
| **6.** | Szyna horyzontu elektryczna :Kolor : czarnyWymiar szyny : nie większa niż szer. 40mm x wys. 35mmPrędkość rozsuwu : kurtynowo minimum 14m/30sekMożliwość obciążenia silnika dla szyny o długości 16m – min.130kgSterowanie : radiowe bezprzewodoweKrańcowki : elektroniczny wyłącznik krańcowyGłośność pracy silnika : max 50dB | 1szt |
| **7.** | Kulisy: uszyte z pluszu IFR 370 g/m2 Poliester 100%, szerokość rolki min 140cm. Rozmiar kulis:200cm x 610cm, drapowanie 40%, Wykonanie: górna krawędź ze wzmocnieniem w postaci wszytego pasa parcianego z metalowymi oczkami, boki obszyte, dół z zakładką około 10cm.Wymagany certyfikat trudnopalności, higieniczny | 6szt |
| **8.** | Mechanizm obrotowy kulis:Kolor : czarnyTyp : obrotowe z możliwością dostosowania wysokości w zakresie 20cm Długość ramienia : 200cmMocowanie : systemowe do rury 50mm | 6szt |
| **9.** | Konstrukcja quadro 390mm Kolor : czarnyWytrzymałość na obciążenie odcinka 16m – minimum 600kg  | 64m |
| **10.** | Sztankiet sceniczny linowy ręczny :Belka: trawers aluminiowy czarny D 290mm – dł. 800cmUdźwig : 300kgNorma : BGVC1 | 1szt |
| **11.** | Wysłona podestów : uszyte z pluszu IFR 370 g/m2 Poliester 100%, szerokość rolki min 140cm. Rozmiar wysłony :99cm x 1664cm, drapowanie 60%, Wykonanie: górna krawędź ze wzmocnieniem w postaci wszytego pasa parcianego z metalowymi oczkami, boki obszyte, dół z zakładką około 10cm.Wymagany certyfikat trudnopalności , higieniczny | 1szt |
| **12.** | Montaż , uruchomienie i przeszkolenie. | 1szt |
| **13.** | Dokumentacja powykonawcza : atesty , certyfikaty , rysunek techniczny. | 1szt |